Übertrager mit Doppellochkernen

Dieses kleine Excel-File hilft bei der Berechnung von Übertragern zur Anpassung der Impedanz von HF-Schaltungen. Ich bevorzuge Doppellochkerne wegen der engen Kopplung und der geringen Streuung.
uebertrager_berechnen.xls
Querverweise:
Anleitung zum Bau eines Quarzfilters
Quarze und Quarzfilter von Horst dj6ev Filter-Programm Dishal2052
Quarzfilter
Anleitung zum Bau von Bandpässen
Bandpässe von Horst dj6ev
TRX2012 mein großes Empfängerprojekt
K2 - Bau und Experimente