Übertrager mit Doppellochkernen

Dieses kleine Excel-File hilft bei der Berechnung von Übertragern zur Anpassung der Impedanz von HF-Schaltungen. Ich bevorzuge Doppellochkerne wegen der engen Kopplung und der geringen Streuung.

uebertrager_001.xls