Elecraft XG2 3-Band-Signalgenerator

Dieses kleine Minimodul von Elecraft habe ich zur S-Meter Kalibrierung und Fehlersuche verwendet.

Ausgangsleistung entspricht wahleweise 1uV = S3 = -107 dBm oder 50uV = S9 = -73 dBm mit einer absoluten Genauigkeit von +/- 2dB udnd einer Vergleichbarkeit von Generator zu Generator von +/- 1dB.

Ausgangsfrequenzen des XG2 sind: 3,5795 MHz, 7,040 MHz, 14,060 MHz

Die Oberwellen der drei Ausgangsfrequenzen können auf anderen Bändern genutzt werden.

Preis 50€