Frequenzzähler Racal Dana 1998 und das Prologix Interface

An meinem Frequenzzähler Racal Dana 1998 funktioniert das GPIB Prologigx Interface nur fehlerfrei, wenn eine bestimmte Reihenfolge eingehalten wird: - Am vollständig ausgeschalteten Frequenzzähler das GPIB-Interface aufstecken (ohne USB-Kabel) - Den Frequenzzähler einschalten. - Dann erst das USB Kabel einstecken

Mein Zähler ist auf Adresse 30 und Talk only eingestellt. Wenn es dann noch immer Probleme gibt:
++auto 1
++mode 0 ++lon 1

Dann sollte es auch keine Probleme mit EZGPIB geben.