Bandpässe von Horst dj6ev

Seite wird gerade überarbeitet

Pre und Mesh Bandpässen mit 3 oder 4 Polen

Horst hat Excel-Dateien zur Berechung von Pre und Mesh Bandpässen mit 3 oder 4 Polen geschrieben. Bitte das Readme-File lesen!

The worksheets are designed for 3- and 4-pole filters, but not restricted to Butterworth. All types of predistorted filters (Tchebychev, Equiripple etc.) can be used.
The worksheets consist of two tables each:
Table 1 is the main worksheet for the filter design
Table 2 is used to calculate non-standard parameters, based on the desired q0.

Link: prefilterdesign_2013mai.zip

Hier kommt eine von mir durchgeführte Überarbeitung der gerade vorgestellten Datei. Der Bedienkomfort wurde teilweise verbessert, einige RFSIM-Simulations-Files wurden hinzugefügt und für meinen Selbstbau TRX die Bandpässe berechnet. Hier findet ihr meine eigene (nicht vollständige) Überarbeitung der Datei “Pre- und Mesh Filter Design mit 3 oder 4 Polen”. Der Bedienkomfort wurde verbessert.

Datei: Ueberarbeitung Bandpaesse.zip

Anleitung für die Verwendung der Excel-Dateien

Damit ihr es leichter habt die Excel-Dateien von Horst zu verwenden, habe ich (DK7JB) eine kleine Anleitung geschrieben.

Link: anleitung_zu_prefilterdesign.pdf

Einkreisfilter mit FET-Sourcefolger für 7 MHz

Horst hat eine kleine Zusammenfassung über FET-Sourcefolger für 7 MHz geschrieben, die ich euch nicht vorenthalten möchte.

Link: einkreisfilter_mit_fet.pdf

Preselector für 40m

In diesem Dokument untersucht Horst einen Preselector für das 40m-Band.

Link: preselektor_1und2.pdf